Перечень условных обозначений и сокращений

ПКП – планетарно коробка передач

ПР – планетарний ряд

ВПВ – внутрішнє передаточне відношення ПР

Bступ

Планетарні коробки передач (ПКП) використовуються в силових передачах самохідних транспортних і тягових машин з перших десятиліть ХХ століття. Спочатку застосування ПКП було вкрай рідкісним, що пояснюється відсутністю на той час досить розвиненої теорії планетарних передач і невисоким, за сучасними мірками, технологічним рівнем машинобудування.

Надалі використання ПКП безперервно зростало і, до рубежу ХХ-XXI століть, придбало практично абсолютний статус у складі силових передач переважної більшості зразків легкових і вантажних автомобілів, автобусів, промислових і сільськогосподарських тракторів, будівельних і дорожніх машин та об’єктів бронетанкової техніки.

Надзвичайно широко застосовуються планетарні передачі не тільки в коробках передач, а й в інших агрегатах трансмісій – в механізмах повороту гусеничних машин, в редукторах відбору потужності, в роздавальних коробках, в бортових і колісних редукторах тощо.

Є всі підстави вважати, що, принаймні в осяжному майбутньому, рівень використання ПКП, за умови їх подальшого вдосконалення, буде тільки зростати.

До теперішнього часу в світі створені тисячі різних схем ПКП, але ресурси творчості в цій області далеко не вичерпані. Інженери ХХI століття повинні створювати нові прогресивні схеми ПКП для перспективних машин, а це можливе тільки за умови докладного і ретельного аналізу вже наявних схем ПКП.

Після виконання тягового розрахунку машини та розбивки передаточних чисел в коробці передач перед конструктором стоїть проблема вибору найбільш раціональної схеми її конструкції, яка реалізує задані передаточні числа. Якщо при виборі кінематичної схеми з нерухомими осями валів зазвичай не виникають такі проблеми, то вибір схеми ПКП являє собою найбільш важку і відповідальну задачу для конструктора. Проблема полягає у тому, що для даних передаточних чисел можливо побудувати велику кількість схем ПКП. При цьому ці схеми будуть відрізнятися між собою за важкістю, величиною ККД(коефіцієнта корисної дії) та низкою інших показників, що впливають на технічний рівень конструкції, яка розробляється. Не знаючи засад проектування ПКП практично неможливо побудувати всі можливі схеми, що реалізують дані передаточні числа, і тим більше обрати з них найбільш раціональну.

Актуальность проблемы.

Связь с научными программами, темами.

Цель и задачи исследования.

Объект, предмет и методы исследования исследования.

Научная новизна полученных результатов.

Практическое значение полученных результатов для транспортного машиностроения.

Вклад соискателя.

Апробация результатов диссертации.

Публикации.

Структура и объем работы.

Раздел 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Классификация ПКП. Типы планетарных рядов.

Обзор сеществующих методик синтеза ПКП.

[1. И.Ф. Дьяков, В.А. Кузнецов, В.И. Тарханов СТУПЕНЧАТЫЕ И ПЛАНЕТАРНЫЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ] В цьому джерелі докладно описано алгоритм синтезу схем ПКП з двома ступенями свободи з відсіюванням схем що не підходять по величині внутрішнього передаточного відношення ПМ та відносній швидкості саттелітів. Також, розглянено основні засади побудови кінематичної схеми ПКП.

Переваги:

* простота методики.

Недоліки:

* більшість описанного погано піддається автоматизації і розраховано на проведення розрахунків інженером;
* не розглянута можливість синтезу схем з трьома ступенями свободи.

[2. Планетарные и гидромеханические передачи колесных и гусеничных машин. Петров]

Описано алгоритми синтезу ПКП з трьомв ступенями свободи:

* послідовним включенням двох ПКП з двома ступенями свободи
* паралельним включенням двох ПКП з двома ступенями свободи
* комбінований.

Переваги:

* простота

Недоліки:

* орієнтація на використання існуючих схем.

[3. Метод синтеза кинематических схем планетарных коробок передач с четырьмя степенями свободы. С.А. Харитонов, М.В. Нагайцев] Описано алгоритм синтезу ПКП з чотирма ступенями свободи шляхом обчислення усых можливих схем.

[4. Синтез схем планетарных коробок передач с двумя степенями свободы] Описано алгоритм синтезу ПКП з двома ступенями свободи методом Крейнесу.

Анализ достоинств и недостатков существующих методик синтеза ПКП.

Існуючі методики синтезу ПКП добре зарекомендували себе, але більшість з них важко піддаються автоматизації і потребують значної долі участі інженера у процесі синтезу. Зважаючи на велику кількість можливих схем ПКП. Також, всі опрацьовані методики орієнтовані на синтез схем з певною кількістю ступенів свободи (дві, три або чотири), а універсальної методики запропоновано не було.

До переваг опрацьованих методик можна віднести простоту використання.

Постановка задачи.

В даній роботі разглядаються ПМ що складаються з сонячної та епіциклічної шестерен, водила, з одинарними або спареними сателітами змішаного зачеплення, з двома зовнішніми або двома внутрішніми зачепленнями.

Розглядаються ПКП, що не мають вільних елементів.

Выводы по первому разделу.

Раздел 2 Алгоритм структурно-параметричного синтезу ПКП.

Визначення предметної області

Алгоритм структурно-параметричного синтезу ПКП оперує наступнипи сутністями

* **передаточне відношення ПКП** - **Ratio -** величина, яка визначається як відношення кутових швидкостей обертання вхідного та вихідного валів ПКП.
* **внутрішнє передаточне відношення ПР - InternalRatio** - визначається як передаточне відношення від сонячно' до епіциклічно' шестерні при зупиненому водилі.

k = (w3-w1)/(w3-w2)

* **елемент ПКП - eElement** - будь яка центральна ланка ПР (сонячна шестерня, епіциклічна шестерня або водило), саттеліт, керуючий елемент (фрикціон або гальмо), вхідний та вихідний вали.
* **номер планетарного механізму - GearSetNumber** - порядковий номер ПР у структурній схемі. При цьому відлік починається з одиниці зі сторони вхідного вілу ПКП.
* **зв'язок між парою елементів ПКП - Link** - жорсткий фізичній зв'язок між двома елементами ПКП. При існуванні зв'язку обидва елементи мають однакову кутову швидкість. Зв'язок може бути стаціонарним (нерозривним) і не стаціонарним (наприклад муфта).
* **зв'язок між декількома елементами ПКП - MultiLink** - жорсткий фізичній зв'язок між декількома елементами ПКП (один і більше). При існуванні зв'язку всі елементи мають однакову кутову швидкість.
* **представлення структурнї схеми - Code** - умовній закодований запис що зарактеризує взаємні зв'язки між елементами ПКП. Запис складається з набору зв'язків між парами елементів ПКП, при цьому до кожного елементу додається номер номер відповідного планетарного механізму. Наприклад:

S1I0 E1O0 E1S2 C1C2F1 C1E2F2 C2B1

Де

S1, S2 - сонячні шестерні першого та другого планетарних рядів

E1, E2 - епіциклічні шестерні першого та другого планетарних рядів

C1, C2 - водила першого та другого планетарних рядів

F1, F2 - фрикціони

B1 - гальмо

I0 - вхідний вал ПКП

O0 - вихідний вал ПКП

Та сама схема може біти представленя і як набір мультизв’язків:

S1I0 E1S2O0 C1F2F1 C2B1F1 E2F2

* **контролер перемикання передач - GearChanger** - визначає які фрикціони і/або гальма потрібно увімкнути для отримання заданої передачі. Після ввімкнення передачі схема ПКП представляється не як набор зв'язків між двома елементами, а як набір мультизв'язків.

Наприклад, при включенні першої передачі(B1 + F1) для позгляненої вище схеми отримаємо:

S1I0 E1S2O0 C1C2F1B1 E2

При включенні другої передачі (B1 + F2) відповідно:

S1I0 E1S2O0 C1E2F2 C2B1

Використання контролеру перемикання передач і представлення схеми як набору мультизв'язків дає змогу при подальших розрахунках абстрагуватися від особливостей перемикання передач у схемах з різною кількістю ступенів свободи.

Стислий огляд алгоритму

Враховуючи переваги та недоліки існуючих методик синтезу схемм ПКП, був розроблений власний алгоритм.

Вихідними данними для алгоритму є:

* кількість стуменів свободи
* передаточні відношшеняя
* кількість керуючих елементів
* діапазон допустимих внутрішніх передаточних відношень.

Метою алгоритму є пошук всіх можливих схем ПКП, що можуть реалізувати задані передаточні відношення та задовільняють всім вихідні данним.

Алгоритм поділено на такі частини:

* генерація всіх можливих структурних схем з заданими кількостями планетарних рядів та єлементів керування;
* обчислення внутрішніх передаточних відношень для кожної структурної схеми. Схеми, які не можуть реалізувати задані передаточні відношення відсіюються.
* побудова кінематичної схеми. Схеми, для яких неможливо побудувати структурну схему відсіюються;
* обчислення відносних величин кутових швидкостей, потужностей та крутних моментів для всіх центральних ланок ПКП та керючих елементів.
* обчислення кількісних критеріїв якості ПКП.

Алгоритм побудови структурних схем

Вихідними данними є кількість ПР , фрикціонів , гальм і кількість ступенів свободи **.**

Метою цього алгоритму є побудова всіх можливих схем ПКП з заданими кількістями ступенів свободи та керучих елементів.

На підготовчому етапі для заданної кількості планетарнів рядів генеруються можливі зв'язки між парами елементів (Link). Кількість всіх можливиз зв’язків може бути обчислена за формулою:

Але не всі з них можуть бути використані в подальшому. Так, слід вилучити зв’язки що з’єднують елементи одного ПР, а також зв’язки що лублюються (1-2 і 2-1). Таким чином кожна центральна ланка ПР може бути з’єднана з усіма ланками ПР що мають більший номер. Таким чином

Наприклад, для ПКП що складається з трьох ПР кількість всіх можливих зв’язків дорівнює 27: S1S2, S1E2, S1C2, E1S2, E1E2, E1C2, C1S2, C1E2, C1C2, S1S3, S1E3, S1C3, E1S3, E1E3, E1C3, C1S3, C1E3, C1C3, S2S3, S2E3, S2C3, E2S3, E2E3, E2C3, C2S3, C2E3, C2C3.

На цьому етапы також визначається кількість стаціонарних зв'язків необхідних **Nзв** для утворення ПКП

На першому етапі генеруються все можливі комбінації елементів що пов`язані зі вхідним та вихідним валами.

На другому етапі для кожної отриманої комбінації генеруються всї можливі сполучення стаціонарних зв'язків.

Після цього визначаємо зв'язки між декількома елементами ПКП (MultiLink). Кількість таких мультизв’язків - . Схеми, в яких присутні зв’язки між елементами одного ПР або між вхідним та вихідним валами вилучаються з подальшого розгляду. Кількість мультизв’язків для кожного окремого випадку буде різна, але не може перевищувати .

На третьому етапі генеруються всі можливі сполучення не стаціонарних зв'язків (фрикціонів). Вважається, що фрикціон може з'єднуватии будь-яку пару MultiLink.

На четвертому етапі генеруються всі можливі розміщення гальм, одне гальмо може розміщуватись на одному мультизв’язку.

Після виконання цього етапу на структурній схемі не повинно залишитися вільних елементів. Схеми, що у своєму складі мають вільні елементи вилучаються з подальшого розгляду.

Всього, після виконання цього алгоритму, загальна кількість згенерованих схем дорівнює

Де – кількість схем, що не задовільняють умовам синтезу.

Алгоритм визначення внутрішніх передаточних відношень ПКП

Вихідними данними для цього алгоритму є структурна схема, що описує зв’язки між елементами ПКП, кутова швидкість вхідного валу, передаточні відношення ПКП на передачах переднього і заднього ходу та діапазон допустимих значень внутрішніх передаточних відношень.

Для визначення внутрішніх передаточних відношень ПР необхідно скласти систему рівнянь що утворена рівняннями Вілліса для кожної передачі.

(1)

Зараз ця система має 4N невідомих і для того щоб вона мала розвязки необхідно додати до неї ще 3N рівнянь. Для цієї мети вікористовується контроллер перемикання передач. В контролері приховані відомості про правила вмикання елементів керування при отриманні певної передачі для ПКП з різними кількостями ступенів свободи. Для кожної передачі контролер визначає набори ланок, що мають однакову кутову швидкість, в тому числі нульову (з’єднані з гальмом).

Підставивиши всі мультизв’язки у систему і приймаючи кутову швидкість вхідного валу за 1 та вихідного за 1/і, отримуємо систему з N нелінійних рівнянь з 4N невідомими, серед яких N значень внутрішніх передаточних відношень для кожного ПР і 3N кутових швидкостей.

Напртклад, для схеми

S1I0 E1O0 E1S2 C1C2F1 C1E2F2 C2B1

при включенні першої предачі (B1 + F1) отримаємо

S1I0 E1S2O0 C1C2F1B1.

В отриманому записі видно, що перший мультизв’язок з’єднаний з ведучим валом ПКП і кутова швидкість всіх його відома а дорівнює 1.

Другий мультизв’язок з’єднаний з вихідним валом і кутова швидкість всіх його елементів дорівнює :

Третій мультизв’язок з’єднаний з гальмом, отже кутова швидкість його елементів дорівнює нулю.

Четвертий мультизв’язок має у своєму складі лише один елемент. Це означає що через даний елемент не проходить поток потужності:

Кутова швидкість епіциклічної шестерні другого ряду при включенні першої передачі () невизначена

Підставимо отримані ктові швидкості у систему:

(2)

Аналогічно для другої передачі (B1 + F2):

S1I0 E1S2O0 C1E2F2 C2B1

**(3)**

Оскільки і для обох передач повинні бути однаковими, системи 2 і 3 слід розв’зувати разом. В отриманій нелінійній системі 4 рівняння і 4 невідомі (два внутрішніх передаточних відношення і дві кутові швидкості мультизв’язків):

(4)

Розв’язавши отриману систему отримуємо значення передаточних відношень. Схеми, внутрішні передаточні відношення яких не задовільняють початкови мумовам з подальших розрахунків виключаються.

Але розв’язання нелінійної системи рівнянь в загальному вигляді потребує використання складних ітеративних алгоритмів, результат роботи яких сильно залежить від вибору початкових наближень.

Беручи до уваги однотипність рівнянь що входять до складу системи, було реалізовано два власних алгоритма з різними характеристиками:

* Підбором
* Послідовним розв’язанням рівнянь що мають у своєму складі лише одну невідому.

Перший алгоритм базується на переборі всіх можливих значень внутрішніх передаточних відношень з певним кроком доки не отримаємо потрібну ктову швидкість обертання вихідного валу. Другий має змогу швидко отримати необхідні результати, але не є універсальним і не працює при розпаралеленні потоку потужності.

Слід зазначити, що в алгоритмах не існує відповідності між увімкненими елементами керування та передаточними відношеннями ПКП. Вважається, що, потенційно, кожна комбінція включення елементів керування здатна реалізувати будь яке передаточне відношення з тих що задано.

Алгоритм визначення внутрішніх передаточних відношень ПКП шляхом підбору

Як вже було зазначено, система рівнянь 4 має не лінійну структуру. Якщо в системі 4 вважати значення ВПВ відомим, а кітові швидкості обертання вихідного валу на передачах невідомим, системи стає лінійною і її розвєязання легко піддається автоматизації.

Задаючи діапазон допустимих значень ВПВ і крок Ɛ, можно отримати сполучень:

Підставивши набір ВПВ у систему, отримуємо кутові швидкості всіх центральних ланок ПКП на всіх передачах, у тому числі вихідного валу, що дає змогу обчислити передаточні відношення при заданих ВПВ.

Проаналізувавши отримані передаточні відношеня і ті що були задані, можно зробити висновок про можливість реалізувати їх у даній схемі ПКП.

Вважається, що схема здатна реалізувати задані передаточні відношення якщо є хоча б один набір ВПВ, при підстановці якого в систему 1 отримані кутові швидкості обертання вихідного валу збігаються з бажаними.

Недоліком цього алгоритму є велика кількість обчислень, але його використання дає змогу знайти всі можливі значення ВПВ.

Алгоритм визначення внутрішніх передаточних відношень ПКП шляхом розв’язання системи нелінійних рівнянь

Зважаючи на однотипність рівнянь у системі 1, було запропоновано власний алгоритм для її розвєязання.

В кожному рівнянні що входить до складу системи може бути 4 невідомі: три кутові швидкості та ВПВ. Аналіз показав, що у переважної більшості схем існує хоча б одне рівняння, в якому є тільки одна невідома.

Розв’язавши рівняння в якому міститься лише одна невідома, знаходимо її значення і підставляємо до інших рівнянь. Це повторюється до тих пір, доки не будуть знайдені всі ВПВ. Якщо на якомусь кроці не система не містить хоча б одного рівняння з однією невідомою, вважається що даний алгоритм невзмозі знайти розв’язки і слід використовувати алгоритм підбору.

Алгоритм побудови кінематичних схем

Алгоритмы определения основных кинематических характеристик ПКП

~~определение числа зубьев для различных типов ПМ~~

определение угловых скоростей

определение моментов без учета КПД

определение направления потоков мощности

определение моментов с учетом КПД

оценка качества полученных схемм ПКП. Критерии качества ПКП.

Особенности работы алгоритмов для схемм с различным количеством степеней свободы.

Особенности поведения контроллера переключения передач.